This pad builds on [[hacklab-courses-eep/rev.1965]], created by jssmk & grommel & harald & Mike & Yleinen & Heikkki & jautero & ? & ApaVe & Kremmen & lapm & suovula & Hukka & anacron & [unnamed author] & Jammi & Jssmk & Kilpuri & Marko & jari & PullaEmu
Epäteoreettisen Elektroniikan perusteet
Kurssilla käydään läpi analogialektroniikan perusteet. Lähtötasoksi riittää peruskoulun tiedot (kerto/jakolasku).
Kurssilla käytetään oppimateriaalina Jarin tekemiä kalvoja (lisätään kunhan löydetään sopiva palvelu/palvelin powerpointtien tarjoilemiseen), leipälautaa ja analogielektroniikan peruskomponentteja (resistorit, kapasitorit, diodit) ja yleismittaria. Virtarajoitettu laboratoriovirtalähde on hyvä olla mukana leipälautakytkentöjä tehdessä, näin vältytään vahingoilta oikosulkujen sattuessa.
Mikäli kurssi pidetään intensiivikurssina, on tärkeää muistaa että kaikki kurssilla olevat, mukaanlukien ja etenkin vetäjä, tarvitsevat taukoja noin 1-2 tunnin välein keskittymiskyvyn säilyttämiseksi. Yksi pidempi tauko ruokailua varten on myös hyvä pitää.
Osa 1: Mitä sähkö on?
TODO: Lisää kalvot
Tässä osassa kerrataan sähkövaraus, sähkövirta.
Oppimistavoitteena on ymmärtää virran olevan elektronien liikettä, sekä tietää milloin
virtaa kulkee johdinta pitkin ja miksi.
Osa 2: Jännite ja virta
TODO: Lisää kalvot
*TODO: Lisää kalvoihin resisitoreiden rinnankytkentä
Tässä osassa käydään lävitse jännitteen, resistanssin ja virran väliset riippuvuudet, sekä
resistoreiden rinnan- ja sarjaankytkentä.
Oppimistavoite on tietää resistoreiden sarjaan- ja rinnankytkennän kaavat sekä osata
laskea virta ja teho yksinkertaisessa resistoriverkossa.
Osa 3: Mittaukset
TODO: Lisää kalvot
Tässä osassa käydään läpi virran ja jännitteen mittaaminen.
Tämän osan jälkeen on hyvä käydä läpi opitut asiat leipälaudalla, esimerkiksi jakautumalla
pienryhmiin ja tekemällä ryhmittäin resistoreiden sarjaan- ja rinnankytkentöjä, mittaamalla
jänniteet ja virrat sekä vertaamalla näin saatuja tuloksia teoriaan.
* Pitäisikö tähän lisätä esimerkkikytkennät?
Oppimistavoitteena on yleismittarin käytön osaaminen.
Osa 4: Kondensaattorit:
TODO: Lisää kalvot
Tässä osassa käydään läpi kondensaattori "energiavarastona", sovelluksiin
signaalinkäsittelyssä (suotimet, DC-erotus jne) jäävät myöhemmälle ajankohdalle.
Osa 5: Kelat:
TODO: Lisää kalvot
Tässä osassa käydään läpi induktanssi suureena, minkälaisissa komponenteissa löytyy
induktanssia ja miksi on tärkeää lisätä suojadiodi/varmitaa ettei kelan virta katkea
äkillisesti.
Oppimistavoitteena on tietää minkälaisissa komponenteissa on huomattavan paljon
induktanssia ja kyetä varautumaan kytkentäilmiöihin esimerkiksi lisäämällä suojadiodi
induktanssin rinnalle.
Osa 6: Diodit, LEDit
TODO: Lisää kalvot
Tässä osassa käydään läpi diodit "yksisuuntaisena porttina" sekä ledien rinnan- ja
sarjaankytkentä.
Tässä kohdassa on hyvä tehdä leipälaudalle tähän asti opittuja taitoja kertaava kytkentä
leipälaudalle, esimerkiksi purkamalla kondensaattoria ledin ja resistorin lävitse.
Oppimistavoitteena on osata mitoittaa etuvastus ledeille.