Alusanat
Ideana olisi tehdä samantapainen jäähdytysalusasu kuin astronauteilla on painepukujensa alla.
Normaalivaate on (lähes)aina joko liian kuuma tai kylmä mikä aiheuttaa hikoilua tai tärinää. Sattumalta NASA:lla oli sama ongelma avaruuspukujen kanssa sillä astronautti on aluksen ulkona kuin termospullossa. Ratkaisu oli tehdä alusvaatteet muoviletkuista joissa virtaava jäähdytysvesi pitää astronautin mukavan viileänä (=cool).
Toteutus
Otetaan vanha armeijan verkkopaita joka on jo viileä itsesään ja kiinnitetään siihen silikoniletku spagetti. Liitetään letkuun lämmönvaihdin, kiertovesipumppu ja säätöelektroniikka ja täytetään komeus vedellä.
Lämmönvaihtimessa on säiliö kuivajäätä tai suola-jääseosta. Vesileilin reppu voisi olla sopiva. Talvisin säiliöön voi yksinkertaisesti laittaa lunta. Sisätiloissa jossa sähköä on saatavissa riittävästi voisi käyttää Peltier-elementtiä verkkoon kytkettynä. Pyöräiltäessä mahdollisesti ilmajäädytys toimisi jolloin säärissä ja kyynärvarsissa olisivat lämmönvaihtimet. Ilmajäähdytys voisi täydentää jäällä tapahtuvaa jäähdytystä jolloin toiminta-aika lisääntyisi.
Kiertopumppu ja säätöelektroniikka saa voimansa akuista.
Status 2012.01.12
Letkut, paita ja vesipumppu on hankittu.
Ongelmia

Lämmönvaihtimen rakenne

eristys

putket, sisäänviennit

jäähdytysaineen lämpötila

pumppu erillään jotta läpö ei sulata turhaan

Vesipumpun testaus letkuihin kiinnitettynä

Kuinka suuri massavirtaus saavutetaan käytössä olevalla pumpulla.

Pitäisikö hankkia auton pissapojan pumppu joka on ehkä turhan järeä.

Kuinka pitkiä ja kuinka monta letkusegmenttiä tarvitaan.

Kuinka letkut kannattaa laskostaa jotta paita ei muutu turhan jäykäksi.

Kuinka letkut haaroitetaan luotettavasti ja vähiten haittaavasti

Manuaalinen säätölaite

Veden lämpötilan mittaus ja säätö

Jäähdytysveden jäätyminen estettävä

Mikä on mukava jäähdytysveden lämpötila

Optimaalinen veden kiertonopeus/lämpötila käyttöajan kannalta

Paljonko jäähdytystehoa tarvitaan ottaen huomioon ulkolämpötila ja fyysinen kuormitus

Säädön reagoitava nopeammin kuin mittaamalla jäähdytysveden lämpötilaa koska silloin

on jo myöhäistä. Tarvitaan kehon lämpötilan mittaus/hikoilun tunnistus ihon resistanssin muutoksesta.
TODO

Vesipumpun testaus letkuihin kiinnitettynä

Kuinka suuri massavirtaus saavutetaan käytössä olevalla pumpulla.