For instructions in English, please see Dallas makerspace instructions at
http://dallasmakerspace.org/wiki/Arduino_programming_from_Ubuntu_10.04_%28Lucid%29
Arduino 1.0:n asentaminen Ubuntu 10.04 (lucid lynx)lle

Asennettavat paketit (riippuvuudet)

Avaa synaptic package manager. Asenna nämä paketit:

avrdude

gcc-avr

avr-libc

Tarvitset myös Java runtime:n.

Arduinon asentaminen

Tapa 1: Paketinhallinan avulla

Lisää arduinon repository
ppa:arduino-ubuntu-team
kirjoittamalla komentoriviin:
sudo add-apt-repository ppa:arduino-ubuntu-team
Asenna arduino:
sudo apt-get update
sudo apt-get install arduino

Tapa 2: valmiin paketin käyttäminen

Hae uusin arduinon IDEn versio arduinon kotisivuilta.
Erillistä asentamista ei tarvita.

Yhteyden muodostaminen arduinoon

Kytke usb-kaapeli arduinoon, ja toinen pää koneeseesi. Portin saat selville
komentorivin käskyllä dmesg
otso@vainu:~$ dmesg
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[ 0.000000] Linux version 2.6.32-38-generic (buildd@zirconium) (gcc version4.4.3
(Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) ) #83-Ubuntu SMP Wed Jan 4 11:13:04 UTC 2012 (Ubuntu
2.6.32-38.83-generic 2.6.32.52+drm33.21)
.
.
.
[ 5200.232160] usb 5-2: USB disconnect, address 2
[ 5202.124705] usb 5-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
[ 5202.325801] usb 5-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 5202.328972] cdc_acm 5-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Tulosteesta voidaan lukea uusi USB-laite portissa ttyACM0, valitse tämä portti Arduino
IDE:n tools->serial port kohdassa. Valitse Arduino IDE:n tools->board kohdassa
käyttämäsi arduinon malli.
Linkkejä:
Arduinon Ubuntu-sivu: http://arduino.cc/playground/Linux/Ubuntu
Dallas makerspacen ohje Arduinon IDE:n asentamiseen:
http://dallasmakerspace.org/wiki/Arduino_programming_from_Ubuntu_10.04_%28Lucid%29
Arduinon softat: http://arduino.cc/hu/Main/Software