Feriquid za kontrolu
Evo što to znači ---------------------------------------------- ------------------------------------------------
Svrha je stvoriti bazu crnih tekućina u kojem se če "kišiti" bez kapije. Iskorištavajući potrebu za sinkronizacijom Rada zvona Kao posljedice pojave a.
U ovoj matrici matrica sadrži sljedeće rezultate:
Toteutus ----------------------------------------------------------------------------------------

Sampleri midiulostulolla

Miduino samplerin ohjaukseen

48 sähkömagneetin meshi jota ohjataan miduinolla

3L neliömäinen akryyli allas ferroliquidia

Tarvikkeet ----------------------------------------------------------------------------------------

PA

Behringer B2031A Truth Aktiivi monitori(t)

isoplugikaapeli

Ohjaus

1x Sampleri (todennäkoisesti Boss SP-505)

lähettääkö sampleri haluntunlaista midi-dataa ulos suoraan? pitäisi ainakin. vakio midikartalla. pitää tarkistella

1x Midikaapeli

1x MIDUINO - MIDI NOTE ON/OFF to 62 OUTPUTS (http://midikits.net23.net/midi_62_out/midi_to_62_outputs.htm

onko ideana ohjata magneetteja/solenoideja pelkästään on/off signaalilla, jääkö midin signaali päälle ensimmäisestä triggeröinnistä ja toisesta menee pois, käytetäänkö midi velocityä ollenkaan? - Signaalista en osaa sanoa. pitää varmaan ensin testailla. velocityä ei ole ainakaan tarkoitus käyttää.

48 x Sähkömagneetteja/solenoideja? (mistä halvimmalla)

kuinka tehokkaita tarvii olla?

Virtalähde?

riittääkö ATX? (riittääkö 12v jännite) Tämähän riippuu magneeteista, eikö?kyllä

Releitä ?

mitä muuta?

Allas

Läpinäkyvä Akryylinen 1m2 allas / laitakorkeus 15mm

Ferroliquid (jos löytyy mitään parempaa/puhtaampaa kuin öljymuste joka ei paljoa maksa otetaan mielellään käyttöön)

mustaa tulostinmustetta

rypsiöljyä

Veistosjalka Sisällä kehikko magneeteille ja elektroniikalle

Napredak projekta ------------------------------------------------ ----------------------------------------
27.3.2012
Prvi testovi fero juhe s neodilenskim magnetom, fero juhe napravljene od laserske tinte Canon i uljane repice
https://www.dropbox.com/s/h7mhf4y68mautm1/2012-03-27%2016.02.06.mov
Magnet očito odvaja silikon u tinti od feritnog praha. Ova tinta teško da je sirovina Maras crva za feritnu tekućinu:
https://www.dropbox.com/s/zysfc2j4b7b4fsu/2012-03-27%2015.28.36.mov
Mogao bi se koristiti izvor željeznog praha za jastučiće za zagrijavanje stopala koji se mogu nabaviti u trgovinama za kampiranje. Sadrže željezni furnir u prahu koji se magnetom može odvojiti od ostataka krhotina. Plijesan se može testirati kad pitate.
Bilo bi sjajno da je ulje prozirno pa biste dobili trodimenzionalnu sliku polja ako se magnet nalazi unutar šipke u prozirnom spremniku
Bio bi potreban jači magnet.
Vikiizvor: http://wiki.helsinki.hacklab.fi/index.php/Ferroliquid