# HID - Human Interface Device
# HID Report Descriptors
## Items
Main Items
- Input
- Output
- Feature
- Collection
- End Collection
Global Items (Säilyvät main itemeitten jälkeen)
- Usage Page
- Logical Minimum / Logical Maximum (protokollassa olevat arvot)
- Physical Minimum / Physical Maximum (reaalimaailman arvot)
- Report Size
- Report Count
- Report ID
- Unit
- Unit Exponent
- Push / Pop
Local Items (Määriteltävä aina main itemin käytön jälkeen)
- Usage, Usage Minimun / Usage Maximum
- Designator Index, Designator Minimum / Designator Maximum
- String Index, String Minimum / String Maximum
- Delimiter
- Reserved
## Esimerkkejä
### Joystick
Minimalistic joystick
- Joystick must have atleast 2 axis. 2 buttons.
char ReportDescriptor[46] = {
0x05, 0x01, // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
0x09, 0x04, // USAGE (Joystick)
0xa1, 0x01, // COLLECTION (Application)
0x09, 0x01, // USAGE (Pointer)
0xa1, 0x00, // COLLECTION (Physical)
0x15, 0x81, // LOGICAL_MINIMUM (-127)
0x25, 0x7f, // LOGICAL_MAXIMUM (127)
0x09, 0x30, // USAGE (X)
0x09, 0x31, // USAGE (Y)
0x95, 0x02, // REPORT_COUNT (2)
0x75, 0x08, // REPORT_SIZE (8)
0x81, 0x02, // INPUT (Data,Var,Abs)
0xc0, // END_COLLECTION
0x05, 0x09, // USAGE_PAGE (Button)
0x19, 0x01, // USAGE_MINIMUM (Button 1)
0x29, 0x02, // USAGE_MAXIMUM (Button 2)
0x15, 0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0)
0x25, 0x01, // LOGICAL_MAXIMUM (1)
0x75, 0x01, // REPORT_SIZE (1)
0x95, 0x02, // REPORT_COUNT (2)
0x81, 0x02, // INPUT (Data,Var,Abs)
0x75, 0x06, // REPORT_SIZE (6)
0x81, 0x01, // INPUT (Cnst,Ary,Abs)
0xc0 // END_COLLECTION
};
### Mouse
### Keyboard
## Arduino
- Kannattaa käyttää esim: Arduino Uno r3 tai Arduino 2560 r3, koska niissä toimii dfu-lataus hyvin ja helposti.
- LUFA-100807
- arduino-1.0