5w.fi
Näillä lukijoilla on luettu TKL-kortteja ja käytetty Treen kirjastossa lainaus- ja maksuidentifikaatiovälineinä. Lukijassa on PS/2 läpivientiliitin ehkä virtaa varten ja RS232 dataa varten. Ehkä PS/2 välittää myös mahdolisen keypadin pin koodin syöttöä varten
Lisää tähän mitä projekteja olet saanut tehtyä muitten avuksi.
Linkit:
INFO:
http://acs.esoftkey.com/contactless-reader.php
Specs:
http://www.acs.com.hk/download-manual/427/TSP_ACR120_v4.00.pdf
el manuel und daatta
http://www.acs.com.hk/en/driver/37/acr120-acr1281u-c8-acr1281us1-c8-contactless-smart-card-reader/
http://acr120u.com/pages/contactless-readers/documents/
Application Programming Interface
http://www.acs.com.hk/download-manual/429/API_ACR120S_v3.00.pdf
Juttelupiiri
http://datasheet.octopart.com/ST72F63BK4M1-STMicroelectronics-datasheet-10742650.pdf
ISO 14443 Reader IC
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/226082/PHILIPS/MFRC531.html