Säädettävä valumuotin kehys
Koko noin 350x350x200
Hajoitettavissa 2 ehkä 3 osaan
Filmivaneria
TODO
Tärisytin
Tärisyttimen saa helposti DC-moottorista jonka akseliin kiinnitetään epäkeskinen
paino. Painon massalla ja jänniteellä vois säätää värähtelyn amplitudia ja taajuutta
Wiki: http://wiki.helsinki.hacklab.fi/index.php/MoldFrame
Kuinka tein (Harald):
25.11
Tarvikkeet
filmivaneria noin 1m2
Polkupyörän sisäkumi
Kierretankoa 3m
Muttereita kierretankoon 40
Puuruuvveja laioihin lyhyitä 40
Puristimia 4 tai 8 riippuen mallin korkeudesta (voi käyttää muuhunkin)
Puuliimaa
Kumiliimaa jos on
Viivotin ja merkkauskynä
Askarteluveitsi
Jiirisaha tai sirkkeli vanerin sahaukseen
Rautasaha
Pylväspora
Käsipora
2 jakoavainta muttereille
Poranterä kierretangolle +1mm
Poranterä laitojen kiinnitykseen ruuvin paksuuden mukaan
Senkkausterä
Kuulo näkö ja hengityssuojaimet
Ohje
Sahaus
Viivotin ja merkkauskynä
Jiirisaha tai sirkkeli vanerin sahaukseen
Kuulo näkö ja hengityssuojaimet
1Leikkaa filmivanerista 2 neliötä noin 450x450
2Leikkaa 8 noin 100x500 lja L- palaa filmivanerista merkkaa palat a-d ja A-D (toiseen reunaan)
TÄRKEÄÄ a ja A palalla on yhteinen sahattu reuna jotka tulevat vastakkain sama myös b-d ja B-D:llä!!
TÄRKEÄÄ! m palalla oltava 1 höylätty suorakulmainen lyhyt reuna
3Leikkaa l-pala kahtia toisesta päästä tulee 100x400 (m) ja 100 x 100 (n) palat
4Leikkaa 12 noin 50x50x400 (o) ja 4 50x50x500 (p) rimaa
5Merkkaa myös o-palat a-d ja A-D sekä a'-d' ja A'-D'
Poraus
Pylväspora
Viivotin ja merkkauskynä
Käsipora
Poranterä kierretangolle +1mm
Poranterä laitojen kiinnitykseen ruuvin paksuuden mukaan
Senkkausterä
Kuulo näkö suojaimet
1 Poraa 4 m-palaan 4 reikää alareunaan tasaisin välein linjalle
2 Aseta ja purista vastaavat m- ja o- palat pöydänreunaa vasten yhteen ja jatka reiät läpi
3 Käännä o -palaa 90 astetta ja poraa kierretangon reiät (4) reikien väleihin tasaisin välein
4 Ota päälimmäiset m ja o-palat a->A
5 Tee läpireiät m paloista o -paloihin
6 Kytke yhteen o -palat a,A,a'ja A' jatka reiät läpi
7 Toista kohdat 1-6 b,c,d ja A-D laidoille
8 Ota m-pala ja aseta se suunnilleen n-palan päähän alalaita ja merkkaa kohta
9 Aseta 4 m -palaa merkattu päälimmäiseksi ja poraa pylväsporalla läpi
10 Ota m-pala ja aseta se suunnilleen n-palan päähän ylälaita ja merkkaa kohta
11 Aseta 4 m -palaa merkattu päälimmäiseksi ja poraa pylväsporalla läpi
12 Senkkaa kaikki palat m -sisältä ja n ulkoa
Yhditys
Puuruuvveja laioihin lyhyitä 40
Puristimia 4 tai 8 riippuen mallin korkeudesta (voi käyttää muuhunkin)
Puuliimaa
Tuuletus
1 Ota vastaavat m ja o pala laita liimaa väliin ja ruuvaa yhteen
2 Toista kaikille b,c,d ja A-D laidoille
3 Aseta n pala vasten m -palaa
4 Aseta liimaa väliin ja ruuvaa yhteen
5 Toista kaikille b,c,d ja A-D laidoille
Kierretangot
Rautasaha
Viivotin ja merkkauskynä
Hanskat
1 Katkaise 6mm kierretangosta sopivat palat kiinnitä yhteen siipimuttereilla (jos ei ole käytä tavallisia)
2 Katkaise 8 lyhyempää kiinnittämään l ja L laidat yhteen
3 Katkaise 4 pitempää pätkää liittämään pohja (ja kansi yhteen)
Kumitus ja liiman kuivaus
Polkupyörän sisäkumi
Kumiliimaa jos on
Viivotin ja merkkauskynä
Askarteluveitsi
Muttereita kierretankoon 40
Jakoavaimet
Tuuletus
1 Ota käytetty polkupyörän sisärengas leikkaa siitä 12 (tai 16 jos riittää)
m-palan pituisia ja paksuisia noin 5x400 suikaleita
2 Leikkaa 8 n-palan levyisiä suiruja noin 10x100
3 Aseta 2 p-rimaa vierekkäin
4 Aseta pohja niiden päälle
5 Aseta a-pala ylösalaisin ja liimaa m-ja n-suiru pohjaan
6 Käännä ylösalaisin pohjan päälle
7 Kiristä a-d laidat puristimilla toisiinsa
8 Toista 5 ja 6 b,c,d-laidoille
9 Aseta A-pala ylösalaisin ja liimaa m-ja n-suiru pohjaan ja m-suiru kanteen
10 Käännä ylösalaisin a-laidan päälle
11 Purista a ja A yhteen kierretangoilla
12 Toista 9 , 10 ja 11 B-D laidoille
13 Purista laidat A-D puristimilla yhteen
14 Aseta kansi
15 aseta 2 -primaa kannen päälle kuten 3
16 Laita pitkät kierretangot ja purista kansi ja pohja yhteen
17 Anna kuivua yön yli