Tampere Hacklab
Lasersokkelo V2
Logi:

23.12.2015, V2 idean syntyminen (Mika + Timo)

03.01.2016: Ensimmäinen videomeeting, kirjoitusalustan suunnitelman versio 1 (Mika + Timo + Kengu)

17.1.2016 Timo Kengu

Linkit:

Discource:

https://discourse.hacklab.fi/t/project-lasertrap-v2-lasersokkelon-uusi-tuleminen-meeting-3-1-2016-14-00/301

Tämän hetken ongelmat:

Vastaanotin ja lähetin ovat eri paketeissa (johtoja)

Vastaanotin ja lähetin ovat johtojen päässä (enemmän johtoja)

Nämä ovat hankalasti sijoiteltavissa (prkleen johdot)

Näitä on vain rajattu määrä (Liikaa johtoja)

Rakennelma on hankala

Vanhat moduulit ovat kiinni laudankappaleissa

Vikatilanteita: Lasersäteet kääntyy pois vastaanottimista, pidike väsyy = Resetoinnin jälkeen logiikka katsoo antureiden määrän = aiheuttaa vikatilanteita missä jonkin lasersäteen katkaiseminen ei hälytä

Versio 2 ja toivotut ominaisuudet:

"Rajaton" määrä laserosoittimia ja vastaanottoantureita = skaalautuva, pienestä --> isoihin sokkeloihin

Vastaanotin ja lähetin samassa paketissa = yksi moduuli

Akkukäyttöinen jotta moduulien sijoittelu olisi helpompaa

Tarjolla olevien kiinnikkeiden laajentaminen, tarra, imukuppi, magneetti, lattialle seisomaan, hihnakiinnitys isojen tolppien ympärille jne

Palkintorasiaan valoja ja lisää liikettä, rasian kansi voisi mennä esim. kiinni

Langaton tiedonsiirto moduulien ja masterin välillä

Enemmän pelimoodeja, "Capture the Tikkari", "Vakooja vastaan toinen vakooja", "Aikaa vastaan"

Summeri hälyäänelle kun säde katkeaa

"Ö"-mappi ominaisuudet

Pressuteltta jotta demon pystyttäminen olis helpompaa, ei niin lokaatioriippuvainen

"Huijauksen esto"-linssisuodatin LDR-vastaanottimille

Helpottaisi sijoittamisenkin kanssa koska näkyvä valo ei vaikuttaisi LDR-antureihin

Tikkarilootan toiminta?

Kehitystyö ja priorisointi

Osien päättäminen #1 (Done)

Lasermoduuli 20 kpl (Tilattu 3.1.2016, Ladi):

http://www.ebay.com/itm/10pcs-Mini-Laser-Dot-Diode-Module-Red-650nm-6mm-3V-5mW-for-Arduino-/262212690410?hash=item3d0d1821ea:g:CnAAAOSwA4dWG6u4

"LDR Vastaanotin"-anturi 20 kpl (Tilattu 3.1.2016, Ladi):

http://www.ebay.com/itm/20PCS-Photo-Light-Sensitive-Resistor-Photoresistor-Optoresistor-5mm-GL5539-/261913220877?hash=item3cfb3e970d:g:sdkAAOSweW5VbnUC

Diffuselinssi, valmistetaanko itse vai tilataanko

ESP8266 (tilattu 3.1.2016, Ladi)

ESP-12F tilattu

Akut

Akun latauspiiri

http://www.ebay.com/itm/2pcs-Single-Cell-4A-Li-ion-Lithium-Battery-Protection-PCB-BMS-Board-WH-KD5-/361317291236 tai jotain

http://www.digikey.fi/product-detail/en/XC6802A42XMR-G/893-1145-6-ND/2138483

Ledi syttyy kun lataus valmis

4-6v sisään

5 pinninen lutikka+muutama vastus ja konkka

Akku 18650-akku

Saadaan HRST:n kautta kyseltyä-> samaan tilaukseen arnon akkujen kanssa.

Kengu tutkii mitä maailmalla on tehty

Osien hankinta #1

Ladi tilaa, lasermoduuli, LDR:t, ESP:it,

Suunnitelma versioinnista:

POC (Proof of concept) v0.1

Ominaisuudet:

ESP

Vastaanotetaan LDR-anturin data

Ohjataan laseria ESP:n I/O:lla

Transistori ohjaamiseen, ESP:n I/O:ssa ei virta riitä

v0.2

Master + Slavet-toiminnallisuus

Masterissa Wlan verkon muodostaminen

DHCP

Wlan STA (Station)-moodissa

Vastaanottaa tilatietoja Slavelta

Soittaa summeria jos slaven laseri triggeeraa

v0.3

Modulaarisuus

Softa tarkistaa montako moduulia on päällä

Web-pohjainen asetussivusto

ominaisuuksia....

v0.?

Pelimoodien kehittäminen

Ulkoinen näyttötaulu ajan näyttämistä varten

Selvitettävät asiat:

Suomen lainsäädännön rajoitukset lasereille

Raja + Lähde

Selvitetään otetaanko 12F vai 12E espejä, Timo

Kysytään sopiva transistori Arnolta, Timo/Mika

Ympäristön vaatimukset demolle

Pimeä huone

Savukone

Savunestettä

Slaven toimintalogiikka

Laite päälle

Yhdistä kovakoodattuun wlan verkkoon

Lähetä UDP-broadcastilla ilmoittautumisviesti

Vastaanota TCP:llä masterilta ilmoittautumisen kuittaus

Odottamaan komentoa masterilta

Master toimintalogiikka

Vastaanota UDP dataa slaveilta

Ilmoittautumiskomennot UDP:llä

Webbi-portaalin näyttäminen