This pad builds on [[5wGrowBot/rev.972]], created by Miksi_ & nuulis & Ladi & James & rostb & Antti Hämäläinen & Jammi & amrobotics & rostbach & Lädi & Jami & Wisp & [unnamed author] & otter & jari
Tre Hacklab Growbot
Tarkoitus:
- Rakennetaan Tampere Hacklabilla olevalla kasville kastelujärjestelmä
- Akkukäyttöinen
Versiot:
0.1 (Valmis 24.11.2015)
- Lukee kosteusanturin arvon ja näyttää sen web-sivulla
- Web-käyttöliittymän kautta voi laittaa pari GPIO pinniä päälle tai pois
0.2
- Akkukäytön POC,
- Lipo-akku + diodi pudottamaan jännite
- Kaksi valoa
- Vilkkuva vihreä 5 sekunnin välein = Toimii
- Vilkkuva punainen 5 sekunnin välein= vaatii kastelua
- Deep sleep harjottelu
- Deep sleepistä normal tilaan ja takaisin
- Looppi 5 sekunnin välein
- Tarkistus deep sleepin jälkeen kuinka nopeasti anturin dataa voi lukea ilman että lukema vääristyy
0.3
-Tietojen lähettäminen palvelimelle
- Mullan kosteus
- Akun varaus = Jännite akulta
- Laitteen tunnistava ID
- Palvelimen softa
-- RestApi
Kotelointi
- Kukkaruukun reunasta roikkuva kotelo
-Mahdollisimman lyhyet ja siistit johdot anturille
- Akku samaan ESP:n kannsa
- Koteloon paikka ID:lle joka määritellään palvelimen kautta
++ Kotelointi mahdollisimman esteettiseksi
- "Tekokukka ruukussa" tai joku muu kiva esine joka ei näytä anturilta tai elektroniikalta
Tehtävät ja edistyminen
-- ESP-12E toimitus pajalle, Ladi
-- Pajalta diodit ja tarvikkeet, Wisp
-- 0.2 version ohjelmointi, Wisp
Resursseja:
The function used to test the power supply voltage on PA_VDD pin is: uint16 system_get_vdd33(void) • Test the input voltage of TOUT (Pin 6)
Ideoita:
Joku pieni aurinkokenno antamaan virtaa espille? Jos ollaan deep sleepissä niin pienikin kenno jaksanee ladata jonkun kondensaattorin tms millä sitten jaksetaan ajaa poweri sykli läpi. -Miksi_
Linkkejä:
- https://www.adafruit.com/images/product-files/2471/0A-ESP8266__Datasheet__EN_v4.3.pdf
- http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?t=133