This pad builds on [[hacklab-lentosimu/rev.1934]], created by Jssmk & cos & Keppo & ville r & tapio & suovula & rambo & treireis & ninnnu & Teemu & mokis & kenkku & zzorn & [unnamed author] & jari & Harald & Hukka
Helsinki Hacklabin avaruuslentosimulaattori
Tavoitteet
*Avaruuslentopeli jossa pääpaino on pelaamisen mukavuudessa, ei niinkään realismissa.
*zzorn hakkailee kunhan ehtii
*Flightgearin vois hakata siihen kans
*Ohjaamo pyritään rakentamaan mahdollisimman vaikuttavaksi tuomalla peliin mukaan tarvittavat tärinät ja tutinat, G-voimat ym., sekä muita herkkuja (savua, lämpöä jne).
*Tavoitteena rakentaa myös liikkuva alusta sekä oma simulaattorisofta. Aluksi kuitenkin tehdään kaikki toimimaan staattisena ja käytetään valmiita softia, esim. Flightgear, X-plane, MSFS2004/X
*Kaikki ylläoleva vielä suht pieniin osiin irroitettavissa siirtämistä varten
Kuvia:
tulossa...
Projektin edistyminen:
*Tällä hetkellä on koossa jonkinlainen mock-up, jonka pohjalta lasketaan simulaattorin osien sijoittelu.
*Pohjalevynä toimii iso vanerinpala johon muut osat kiinnitetään.
*todennäköisesti runko korvataan purjelentokoneen nupilla jos sille löytyy sijoituspaikka labilta <- Purjekoneen ohjaamoja ei tahdo saada mistään. Tampereen IY on moista etsinyt useamman vuoden mutta niitä vaan ei ole missään.
Ohjaamon osat:
*Visuaali
*Joko 1*26" iso paneeli ja kaksi 19" pystyssä tai 3*19" paneelia vierekkäin
*Laitteisto
*Simusofta
*3.06GHz P-4, 2 Gt RAM, kohtuuripeä AGP-näyttis. Saa tuoda paremman jos löytyy!
*tähän tarttis jonkun äänikortin jossa peliohjainportti, PCI. Tai joku USB-adapteri. --laitettu
*Muu järjestelmä
*Teensy tai arduino lukemaan ohjaamon nappuloita (näppäimistöemulointi)
*Luultavasti tehdään usb:iin kytkettävä "yleislaatikko" johon voi kiinnittää potikoita, nappuloita, näyttöjä
*Perus-PC, yritetään saada pieniä esim. Shuttlen bareboneja niin ei vie tuhottomasti tilaa.
Cockpit
*Joystick: Microsoft Sidewinder Force Feedback Pro (huom. vaatii äänikortin/adapterin jossa joikkaportti!)
*Kaasukahva: PUUTTUU, tehdäänkö itse?
*Pedaalit: rakennettu labilla
*Ohjauspaneeli jossa nappuloita. Tämä tuskin on ongelma tehdä itse.
Ohjaamon runko
*Mustaksi maalattua vaneria
Pään asento sensori
*Wiimote hakki: http://johnnylee.net/projects/wii/ (viimeinen hakki sivulla, head tracking)
*Vaatii melkein custom pelin tai pelin jossa avoimet rajapinnat ja helppo kamera controlli (ehkä flightgear?)
http://www.deluded.co.uk/wiimote/index.html
Platformin tilttaaminen
*Köysien varaan ripustettu neljästä pylväästä, köydet rullilla ohjattu platformin alta ristikkäin toiselle puolelle -> voidaan tiltata pitch & roll kahdella moottorilla jotka siirtävät köyttä
*Plussaa:
*Valmiista komponenteista rakennettavissa
*Vain DC moottoreita, yksinkertaista ohjata, ei kovin isoja vaaratilanteita
*Tunnettu teknologia
*Tarvitsee vain käyttää voimaa platformin pyörittämiseen keskipisteensä ympäri, ei sen nostamiseen
*2 x Moottori esim 24V 100 rpm ??Wattia, 17.5€ kpl: http://www.bebek.fi/kauppa/index2.php
*Pitäis olla mielellään 50W, 25W voi vielä toimia just ja just
*Moottoreiden PWM ohjauspiiri - jotain tehomosfettejä tjms
*Virtalähde
*24V 5A = 120W, 53€: http://www.yeint.fi/index.php?main=64&productCat=1384&productID=13618&productCode=SMP-120W
*Kestävä purjehdus tjms köysi n 15 m esim Bauhausista
*Rullajutut / idlaajat köydelle, 8 kpl, esim Bauhausista
*Köysikiinnikkeet 4 kpl esim Bauhaus
*Ilmalihakset
*Miinuksia
*Tarvitsee paineilmaa
*vaivalloista
*kompressori
*vaarallista jos joku osa poksahtaa
*Ohjaus
*Tarvitsee ohjattavia venttiilejä
*Onnistuuko ilmalihaksen osittainen jännittäminen helposti?
*3D positio -> neljän lihasryhmän venyytyslaskenta
*Tuntematon teknologia
*Jaksaako nostaa?
*Kestääkö käyttöä?
*Konfiguraatio vaatii koko platformin painon nostoa
*Ongelma myös löytää sopivaa elastista materiaalia lihaksen sisään
*Pyörän sisäkumi toimii aika ok, muttei kestä liikaa paineita
*Latexi tai pehmeä silikoni olisi hyvää, mutta McMaster Carrista ei voi ostaa USAn ulkopuolelta
*Latexinen pyörän sisäkumi löydetty, näyttää toimivan hyvin
*Alibabasta löytyi ainakin yksi kiinalainen tehdas joka myy myös metreittäin eikä kilometreittäin: http://zemo.en.alibaba.com/product/325819929-210107875/latex_tube.html
*Tarvitsevat elektronisesti ohjattavia ilmaventtiilejä
*zzornilla idea niiden tekemiseen, pitää protoilla, tarvitsisi vain yhden halppisservon