7.7 Suuri päivä YURT:an runko on valmis kahden vuoden aherruksen jälkeen.
Jurtta pystytettiin hacklabin aidatun koelentoalueen viereiselle jurttien kokeilualueelle.
Läpimitaksi tuli noi neljä metriä. Seinä on noin 180 cm korkea reunoilta ja 2.5 metriä keskeltä.
Rakenteen tukevuus on huomattava. Pantographit puristuvat toisiaan vasten siten että rakenteen kuormittaminen vain vahvistaa sitä. Keskus rengas kestää (melkein) miehen riippua.
Rungon purkaminen kävi kolmeen pekkaan kymmenessä minuutissa.
Wikisivu: http://wiki.helsinki.hacklab.fi/index.php/Yurt
Kuvia löytyy dropboxista: https://www.dropbox.com/sh/ou81bt7dn2tipjd/83LL8tqnfP